**中华女子学院计算机系实验室安全视频监控采购项目遴选公告**

**一、项目概述**

1、项目内容：中华女子学院计算机系实验室安全视频监控采购项目

2、项目地点：中华女子学院

**二、供应商必须符合的条件**

供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，且符合、承认并承诺履行遴选文件各项规定的国内法人和其他组织（不包括在港澳台地区注册成立的法人和其它组织），并具有以下特定条件的：

1、本项目拒绝供应商以联合体方式参加遴选。

2、本项目拒绝具有控股关系母、子公司同时参加遴选。

3、最近二年经营活动业绩及无重大违法违规记录。  
4、有上一年度依法缴纳税收和缴纳社会保障的证明材料

**三、遴选方式和要求**

供应商以书面密封形式将遴选文件送至中华女子学院，遴选文件应包括：

1、法人代表授权委托书及身份证复印件

2、报价一览表

3、经国家工商机关批准并在有效期内的营业执照副本复印件

4、公司简介

5、供应商通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询所有的信用记录。

6、本项目“智能网络摄像机”属于视频监控设备，为政府强制采购节能产品品目，供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖本单位公章）。未按遴选文件要求提供此项资料的供应商的遴选响应文件将被拒绝。

本项目采用遴选方式择优确定供应商，项目预算为14万元（报价应为含税价格，增值税专用发票），超过预算及未按要求装订的遴选响应文件将被作为无效文件。遴选响应文件未办理书面登记手续，或送达时间晚于截止时间，或以传真、电子邮件、电报、电话等方式递交的遴选文件恕不接受。遴选文件正副本共一式两份，双面打印，必须装订成册，密封完整，封套写清“【项目名称】遴选文件”及公司名称、联系人等信息并加贴封条，在封口处加盖单位公章。

接收遴选文件截止时间：2019年7月9日16时前（北京时间）

接收遴选文件地点：中华女子学院教学图书综合楼1011室。

**四、联系方式**

电话：（010）84659195

地址：北京市朝阳区育慧东路1号 邮政编码：100101

**五、其它内容详附件：**

附件1：中华女子学院计算机系实验室安全视频监控采购项目需求

附件2：中华女子学院计算机系实验室安全视频监控采购项目打分表

附件3、报价一览表

附件4、节能产品汇总表

附件5、环境标志产品汇总表

**附件1：中华女子学院计算机系实验室安全视频监控采购项目需求**

按重要性分为“#”和无标识指标。“#”代表重要指标，无标识则表示一般指标项，参数不满足将导致被扣分。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **规格指标要求** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 智能网络摄像机 | #内置GPU芯片，具有200万像素 CMOS传感器。  #内置麦克风和喇叭。  最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。红外补光距离不小于100米。（公安部检验报告证明） #需具备镜头控制功能，可通过IE控制镜头的ZOOM和FOCUS，并支持自动聚焦功能，在变焦过程中不会虚焦。 #支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。#支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。 #支持2路GB28181接入。  **以上设备均符合公安部的公共安全视频监控标准GB35114，视频监控支持实时传输到上级监控网络的要求** | 28 | 台 |  |
| 2 | 视频监控管理平台 | **硬件配置要求：** 2U标准机架式 8盘位，已搭载4块8T AI硬盘 2个千兆网口  #支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图（以公安部检测报告为准） #可通过IE预览和回放双目相机的立体声（以公安部检测报告为准） #可对视频画面叠加10行字符，每行可输入不少于20个汉字（以公安部检测报告为准） #支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录（以公安部检测报告为准） #支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC（以公安部检测报告为准） #支持多屏输出，可设置2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA接口各一个。（以公安部检测报告为准） #支持同时输出2路 H.264编码、15fps、4000×3000格式的视频图像（以公安部检测报告为准） # 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16～256等倍速回放录像（以公安部检测报告为准）  **软件功能要求：**  适用于嵌入式网络硬盘录像机、混合型网络硬盘录像机、网络视频服务器、 NVR、 IP Camera等。  支持实时预览、远程配置设备参数、录像存储、远程回放和下载、报警信息接收和联动等多种功能  支持不小于48分画面标准和；支持自定义画面分割。  支持视图操作和即时回放，支持主、辅屏预览。  支持客户端预览和回放画面旋转功能。  支持一键巡航快捷键。  支持客户端非正常退出后重启保持退出前的预览界面。  **需要对接学院现有的监控管理平台，主要是实现统一管理和视频资源共享，至少与原视频格式兼容，原格式为.dav** | 1 | 套 | 需要与原有系统平台对接 |
| 3 | 支架 | 吊装或壁装，满足现场环境使用需求 | 28 | 个 |  |
| 4 | 六类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽双绞线，国标，300米/箱 | 7 | 箱 |  |
| 5 | 六类24口非屏蔽配线架 | 六类24口非屏蔽配线架 | 2 | 个 |  |
| 6 | 六类软跳线 | 六类软跳线，国标，3米/条 | 28 | 条 |  |
| 7 | 理线器 | 理线器 | 5 | 个 |  |
| 8 | 摄像机接入终端 | 提供不小于24个千兆PoE电口，不小于1个千兆电口，不小于1个千兆光口 支持IEEE 802.3at/af 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z 支持6KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 | 2 | 台 |  |
| 9 | 施工敷料 | PVC线槽等,尺寸40mm\*20mm | 1 | 项 |  |
| 10 | 系统集成费 | 设备安装调试、水晶头、敷设线槽，原有机房环境改造，达到学校使用要求。 | 1 | 项 |  |

**附件2：中华女子学院计算机系实验室安全视频监控采购项目打分表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **技术商务**  **分值项** | **分项名称** | **说明** |
| 1 | 商务（28分） | 企业资质  （13分） | （1）供应商具有计算机系统集成叁级资质证书，得1分；贰级（含）以上资质证书，得2分，最高2分；  （2）供应商具有安防工程企业设计施工维护能力叁级资质证书，得1分；贰级（含）以上资质证书，得2分，最高2分；  （3）供应商具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书，得2分；  （4）供应商具有高新技术企业资质证书，得1分；  （5）质量管理体系符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015得2分；  环境管理体系符合GB/T24001-2016/ISO14001:2015得2分；职业健康安全管理体系符合GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007得1分；信息安全管理体系符合GB/T22080-2016/IEC27001:2013得1分；未提供者，得0分。 |
| 同类业绩  （10分） | 供应商近三年实施的同类项目业绩，每提供一份合同得2分，否则不得分，最高10分。 |
| 培训方案及售后服务承诺  （5分） | 供应商提供对货物的安装、调试计划和组织施工方案的0-2分；提供培训的0-1分；具有完整售后服务体系的0-2分； |
| 2 | 技术（42分） | 技术方案  （5分） | 综合评议供应商对本项目理解程度，及设计方案、实施方案**、**服务方案、培训方案的优劣及详细程度等方面。  （1）完全满足采购需求且有详细方案及培训的5分；  （2）基本满足但有偏差的1-3分；  （3）不满足或无方案的0分。 |
| 技术指标响应程度（35分） | 根据遴选响应文件所提供产品或服务对技术需求的整体技术响应情况评审综合打分，完全满足得35分。  “#”代表重要指标，每一项不满足扣2分。 |
| 节能产品、环境标志产品  （2分） | 1、环境标志产品：供应商提供货物列入财政部、原国家环保总局发布的“环境标志产品政府采购清单”，且认证证书在有效截止日期内，满足得1分，未提供得0分。  2、节能产品：本项目如属于政府强制采购节能产品品目，供应商提供货物列入国家发展和改革委员会、财政部发布的“节能产品政府采购清单”,且认证证书在有效截止日期内,满足得1分，未提供得0分。 |
| 3 | 报价（30分） | 价格分 | 满足遴选文件要求且报价最低者为评分基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：  价格分=（评分基准价/报价）\*价格分\*100 |
| 合计 | 100分 | | |

**附件3：报价一览表**

项目名称：中华女子学院计算机系实验室安全视频监控采购项目

报价人名称：

报价总额：（大写） ￥

报价有效期限： (日历) 日

联系人： 联系电话：

交货期：合同签订后20天内，全部产品提交至学校指定收货地点，10天内安装完毕并经学校验收合格。

质量保证期：自通过学校最终验收起3年。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** | **单位** | **单价** | **总价** | **备注** |
| 1 | 智能网络摄像机 | 28 | 台 |  |  |  |
| 2 | 视频监控管理平台 | 1 | 套 |  |  | 需要与原有系统平台对接 |
| 3 | 支架 | 28 | 个 |  |  |  |
| 4 | 六类非屏蔽双绞线 | 7 | 箱 |  |  | 国标，300米/箱 |
| 5 | 六类24口非屏蔽配线架 | 2 | 个 |  |  |  |
| 6 | 六类软跳线 | 28 | 条 |  |  | 国标，3米/条 |
| 7 | 理线器 | 4 | 个 |  |  |  |
| 8 | 摄像机接入终端 | 2 | 台 |  |  |  |
| 9 | 施工敷料 | 1 | 项 |  |  | 尺寸40mm\*20mm |
| 10 | 系统集成费 | 1 | 项 |  |  |  |
| 合计 | （元） | | | | | |

注：以上报价须包括本项目所有相关费用。

法定代表人或授权代表签字（或盖章）：

报价人盖章：

年 月 日

**附件4 :节能产品汇总表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 节能产品名称 | 产品型号 | 国家确定的  认证机构名称 | 认证证书有效期 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**附件5 :环境标志产品汇总表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 环境标志产品名称 | 产品型号 | 国家确定的  认证机构名称 | 认证证书有效期 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：请在本表后附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件（加盖本单位公章）

《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201904/t20190403\_11849836.htm

《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号

http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201903/t20190330\_11833800.htm

《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/bwfile/201904/t20190403\_11853998.htm