**附件1：中华女子学院2020-2021学年秋季学期防疫物资采购项目需求**

一、**防疫物资具体内容**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 防疫物资及具体参数 | 数量 |
| 1 | 一次性使用医用外科口罩（独立包装）参数要求：口罩执行标准为一次性医用外科；生产日期晚于2020年1月1日；耳戴式；平面形；灭菌级；独立包装；执行标准为YY0469-2011；**\*需提供国家食品药品监督管理局盖章出具的《检验报告》** | 20万个 |
| 2 | 食堂用40W双管悬挂式紫外线臭氧杀菌灯（有标配灯管）参数：遥控型，电压(V)：220V，带臭氧，质保不少于3年。**\*需提供生产厂家《消毒产品生产企业卫生许可证》；** | 10个  |
| 3 | 医务室用双管紫外线消毒灯车（有标配灯管）参数：商品重量：不超过9.0kg，电压(V)：220V，固定方式：适用面积：20㎡-50㎡，（含），光源类型：紫外线，光源功率(W)：60W，控制方式：按键控制，遥控控制；其它：可定时，灯管高度自由调节，底座配万向轮，质保不少于3年**\*需提供生产厂家《消毒产品生产企业卫生许可证》；** | 15台 |
| 4 | 医务室用紫外线消毒灯车配30W臭氧灯管（有标配灯管）参数：长度不超过90CM，可搭配灯车用，质保不少于1年**\*需提供生产厂家《消毒产品生产企业卫生许可证》；** | 20支 |
| 5 | 图书馆用公共空间人体感应紫外线消毒灯（有标配灯管）参数要求：可分区域对图书馆的不同阅览区定期消毒，照射功率60W左右，适用面积40—60㎡，可遥控，可调节定时，可延时开启，红外感应自动灭灯避免对人体造成伤害。**\*需提供生产厂家《消毒产品生产企业卫生许可证》；** | 6台 |
| 6 | 图书馆用公共区域卫生间大容量免接触感应洗手液盒参数要求：智能感应不受光线影响，容量≥600ml，可视窗口，钥匙开启，出液量可调，不漏液，感应距离3—10㎝。避免因按压洗手液盒产生交叉感染。 | 14台 |
| 7 | 图书馆公共区域卫生间壁挂式擦手纸巾抽纸盒及耗材参数要求：抽取式纸巾，不锈钢或环保塑料材质，防尘防水、出纸顺滑大容量，适用于长方形折叠纸巾，钥匙开启，可视窗口设计。 | 纸巾盒14个，擦手纸420包 |
| 8 | 洗手液4L桶装 | 8桶  |
| 9 | 84消毒液10L桶装 | 130桶  |
| 10 |  PE一次性手套（100个装） | 50包 |
| 11 |  洗手液（500g装） | 50瓶 |
| 12 |  免洗洗手液（100ml装） | 50瓶 |
| 13 | 84消毒液（450毫升） | 200瓶 |
| 14 | 隔离面罩 | 100只 |
| 15 | 一次性医用手术衣 | 50件 |
| 16 | 75%酒精（500---1000mL） | 5000ml |
| 17 | 防护服 | 20套 |
| 18 | 手消毒剂免洗（500ml） | 300瓶 |
| 19 | 手消毒剂水洗（500ml） | 300瓶 |
| 20 | 医用乳胶检查手套（中号） | 1000只 |
| 21 | 小包装纸抽 | 1000包 |