**附件： 主楼、文体楼、礼堂、食堂、1、2号公寓报警设备清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **型号** | **数量** | | | | | | |
| **行政楼** | **文体楼** | **礼堂** | **食堂** | **1#公寓** | **2#公寓** | **合计** |
| 火灾自动报警主机 | JB-QG-LD128II-3584C | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 感烟探测器 | JTY-GM-LD3000EN/A | 647 | 198 | 42 | 87 | 100 | 102 | 1175 |
| 手动火灾报警按钮 | J-SA P-M-LD2000EN | 67 | 20 | 4 | 10 | 35 | 22 | 158 |
| 消火栓按钮 | LD2002EN | 85 | 20 | 6 | 12 | 30 | 18 | 171 |
| 消防广播 | 3w音箱 | 250 | 66 | 23 | 23 | — | — | 362 |
| 感温探测器 | JTW-ZDM-LD3300EN | — | — | — | 27 | — | — | 27 |
| 可燃气体探测器 | JTQ-BM-LD3101/B | — | — | — | 22 | — | — | 22 |
| 火灾声光报警器 | 编码型 | — | — | — | — | 35 | 33 | 68 |
| 喷头 | T-ZSTBS68℃ | — | — | — | — | — | 65 | 65 |
| 可燃气体报警控制器 | JB-QB-ES128F | — | — | — | 3 | — | — | 3 |
| 湿式报警阀 | ZSFV-DN100 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 信号蝶阀 | DN100 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 接线端子箱 | 定制 |  |  |  |  |  |  | 35 |
| 广播模块 | LD4400EN-2 |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 单输入模块 | LD4400E-1 |  |  |  |  |  |  | 90 |
| 双输入\输出模块 | LD6800EC-2 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| 区域火灾报警控制器 | JB-QB-LD128EN(M) |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |
| 建筑面积（㎡） |  | 23312.00 | 6730.00 | 2883.00 | 4444.95 | 8650.00 | 7571.16 | 53591.11 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3号公寓报警设备清单** | | | |
| **序号** | **设备名称** | **型号** | **数量** |
|
| 1 | 感烟探测器 | JTY-GM-LD3000EN/A | 638 |
| 2 | 手动火灾报警按钮 | J-SA P-M-LD2000E-A | 56 |
| 3 | 消火栓按钮 | LD2001EN | 82 |
| 4 | 感温探测器 | JTW-ZDM-LD3300EN | 32 |
| 5 | 模块类 | LD6800EC-1 | 91 |
| 6 | 消防广播 |  | 73 |
| 7 | 建筑面积（㎡） | 16577.00 | |

**教学图书综合楼报警设备清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **型号** | **数量** |
|
| 1 | 火灾报警联动控制器 | JB-QG-LD128 | 1 |
| 2 | 感烟探测器 | LD3000EN | 869 |
| 3 | 手动火灾报警按钮 | LD2200E | 163 |
| 4 | 消火栓按钮 | LD2001EN | 137 |
| 5 | 感温探测器 | LD3300EN | 316 |
| 6 | 消防广播 |  | 383 |
| 7 | 声光报警器 | BJ2007 | 3 |
| 8 | 现场紧急启停按钮 | LD1200 | 3 |
| 9 | 放气指示灯 | LD1100 | 3 |
| 10 | 警铃 | LD5609 | 3 |
| 11 | 联动控制盘 | LD-9201EN | 1 |
| 12 | 电话主机 | LD5711B | 1 |
| 13 | 广播分配盘 | LD5727 | 1 |
| 14 | 广播放大器 | LD2733 | 1 |
| 15 | 录放盘 | LD2722 | 1 |
| 16 | 气体灭火东芝盘 | LD5500EN | 1 |
| 17 | 建筑面积（㎡） | 35691.00 | |